lancer usbit en administrateur.
mettez vous en "device mode"
cliquez sur restaure et prenez l'image de restauration contenu dans cette archive.

Une fois la SD restaurée, placez votre original firmware, nommé en: firmware.bin pour les xbox Phat ou Dummy.bin pour les xbox slim.
puis configurer le fichier xkey.cfg, present sur la SD.
Note:
pour restaurer une sd xkey sa taille minimal doit être de 128mb
si toute fois vous rencontrer un soucis de taille d'image par rapport à votre SD, vous pouvez tenter de passer en truncate.
dans usbit onglet option cochez truncate, puis retenter la restauration. (sans garantie de succès le mieux est de prendre une sd neuve avec réellement 128mb de libre).

Enzo: pour toutes questions consulter notre FAQ
http://gueux-forum.net/index.php?/topic/265327-foire-aux-questions-xk3y/